**TROŠKOVNIK**

**ZA NABAVU NAMJEŠTAJA ZA UČIONICU**

**Ponuditelj:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Adresa ponuditelja**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ovlaštena osoba ponuditelja:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv** | **Tehničke karakteristike - specifikacije** | **Jedinica****mjere** | **Količina** | **Jedinična cijena****(bez PDV-a)** | **Ukupna cijena****(bez PDV-a)** |
| **Učenički stol** | Stol za informatiku trosjed dim.192x73x75 cm sa strujnim instalacijama. Metalna konstrukcija izrađena od čeličnih cijevi dim: 25x25x2 mm sa podešavajućim nogicama te nosačima za učvršćenje u pod ili zid., plastificirana u boji po izboru naručitelja. Radna ploča izrađena od drvne ploče oplemenjene melaminom u boji po izboru naručitelja obrubljena ABS trakom 2 mm. Na stražnjoj strani stola ugrađen nosač sa policom za postavu parapetnog kanala i smještaj kabela. Parapetni kanal sadržava 4 priključnice 220V. | kom | 11 |  |  |
| **Učenički klupa (jednosjed)** | Klupa jednosjed dim.65x50x75 cm Metalna konstrukcija izrađena od čeličnih cijevi dim: 25x25x2 mm te ukrutama od kutnog profila 25x25x3 mm , na nogama zaštitni čepovi. plastificirana u boji po izboru naručitelja. Radna ploča i polica izrađena od drvne ploče oplemenjene melaminom u boji po izboru naručitelja obrubljena ABS trakom 2 mm. | kom | 48 |  |  |
| **Učenički stolac (viši uzrast)** | Stolac školski viši dim. 45 x 41,5 x 85 cm, visina sjedenja h=46 cm Metalna konstrukcija izrađena od čeličnih cijevi (četvrtastih) dim: 20x20x1,5 mm , plastificirana u boji po izvoru naručitelja. Na nogama su zaštitni čepovi. Sjedalo i naslon izrađeni su od bukove uslojene šperploče bojana poliuretanskim lakom. | kom | 78 |  |  |
| **Nastavnički stolac** | Stolac nastavnički tapecirani izrađen od ovalnih čeličnih cijevi sjedalo i naslon tapacirani su tkaninom. | kom | 2 |  |  |
| **Ormar** | Ormar dvokrilni dim.80x42x195 cm izrađen od drvne ploče oplemenjene melaminskom folijom korpus kantiran ABS trakom 1 mm, a vrata ABS trakom 2 mm. Sa metalnim prihvatnicima na vratima. | kom | 4 |  |  |
| **Školska ploča - bijela** | Ploča zidna bijela dim.240x120 cm izrađena od obostrano obložene ploče iverice s jedne strane pocinčanim limom a sa druge strane limom sa presvlakom bijele boje. Obrubljena okvirom sadržava i aluminijsku policu za odlaganje. | kom | 2 |  |  |
| **Dostava i montaža** | Dostava na adresu Naručitelja, te montaža u prostoru po nalogu Naručitelja | kom | 1 |  |  |
| **UKUPNO SVE STAVKE BEZ PDV-a** |  |

**NAMJEŠTAJ ZA UČIONICU**

|  |  |
| --- | --- |
| Ukupno bez PDV-a  |  |
| PDV 25% |  |
| SVEUKUPNO s PDV-om |  |

Mjesto i datum \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **Ponuditelj: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **M.P. (potpis i pečat ovlaštene osobe ponuditelja)**